**LOCOMOTIVE SPECIFICATIONS**

LOCOMOTIVE MODEL:.................. SW1500

HOT START:......................... Water Only

FOB POINT:.........................

DRAFT GEARS:....................... Alignment Control

COUPLERS:.......................... Alignment Control

LOCOMOTIVE WEIGHT:................. 126 Tons

ENGINE MODEL:...................... 12-645E

TURBO EQUIPPED:.................... No

MAX. HORSEPOWER:................... 1500

GENERATOR/ALTERNATOR:.............. D-32

AUXILIARY GENERATOR:............... 10kw

AIR COMPRESSOR:.................... WBO Highbase Dbl Shaft

REMOTE:............................ Cattron

EXTENDED RANGE:.................... N/A

AIR BRAKE TYPE:.................... 26NL

CURRENT AIR DATE:.................. N/A

TRACTION MOTORS:................... D-77

TRUCKS:............................ Flexicoil

JOURNAL BOXES:..................... Hyatt

DITCH LIGHTS:...................... 4

MULTIPLE UNIT:..................... Yes

SMART START:....................... ZTR

ELECTRICAL CABINETS:............... OK

BATTERIES:......................... Mono 517

COOLING FANS:...................... Belt Drive

SPEED RECORDER:.................... Q-Tron

CONTROL STAND:..................... Switcher

MODIFICATIONS:..................... BOA Excitation